**Общая характеристика дома**

**Многоквартирный жилой дом** по улице Геннадия Донковцева д. 15

**Здани**е: 17-ти этажное, 6 подъездов, количество квартир – 482

**Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию** № 56-301000-514-2015, 56-301000-515-2015, 56-301000-516-2015 от 31.10.2016

**Год постройки** 2016 год

**Серия и тип постройки** – индивидуальный проект 13392.0.00-06-ИЭК

**Кадастровый номер МКД** – 56:44:0239001:16712, 56:44:0239001:16608,

**Кадастровый номер участка** – 56:44:0239001:11325

**Общая площадь участка** – 12854 м2, в т.ч. площадь застройки 1310 м2, площадь придомовой территории – 11544 м2.

**Общая площадь МКД -** 17950 м2;

В т.ч.- **площадь жилых помещений** - 13240,2 м2;

- **площадь нежилых помещений** – 0 м2;

-**площадь помещений, входящих в состав общего имущества** – 4709,8 м2;

**Общая площадь подвала – 925,3** м2

**Уровень благоустройства и системы инженерно-технического обеспечения МКД.**

1.**Водоснабжение и канализация** - централизованное. Жилой дом подключается к наружным сетям водопровода и канализации.

Система водоснабжения раздельная: хозяйственно-питьевая В1 и противопожарная В2. С двумя вводами водопровода.

Проектом предусмотрена закольцовка стояков холодного водоснабжения по полу чердака в каждой блок-секции.

Канализация – хозяйственно-бытовая самотечная, отводит стоки через выпуски в дворовую сеть. Отвод стоков от жилого дома осуществляется самотеком в существующую канализационную линию.

Для учета расхода воды на вводе в здание установлен водомерный узел со счетчиком.

2. **Источник теплоснабжения** – крышная котельная, расположенная на кровле.

Котельная, расположенная на крыше жилого дома, отапливает все блок-секции.

Система отопления вертикальная однотрубная, с верхней разводкой подающих трубопроводов и тупиковым движением теплоносителя.

Системы отопления блок-секций имеют свои главные стояки и отдельную разводку подающих и обратных трубопроводов.

Нагревательные приборы – алюминиевые радиаторы. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов производится терморегуляторами. Регулирующие клапаны монтируются на подающих подводках к радиатору. На обратных подводках установлены шаровые краны. Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется через ручные воздухоотводчики, установленные в верхних пробках нагревательных приборов.

Учет потребляемого газа ведется по показаниям коллективного прибора учета, установленного в помещении котельной.

3. **Горячее водоснабжение** – от крышной котельной.

Схема горячего водоснабжения запроектирована с верхней подачей воды.

В каждой блок-секции стояки горячего водоснабжения закольцовываются, образуя секционный узел.

4. **Газоснабжение –** предусмотрено от существующего подземного стального газопровода высокого давления ф630мм, проложенного по пр.Гагарина.

5. **Электроснабжение** –централизованное. .

Питание электроприемников осуществляется от вводно-распределительных устройств ВРУ-1 установленных в электрощитовой.

В жилом доме имеются основное, резервное и аварийное питание, относящееся ко II категории.

Для электроснабжения крышной котельной предусмотрено отдельное вводное устройство I категории.

Распределение электроэнергии по квартирам производится с этажных распределительных щитков, в которых монтируются автоматические выключатели. Учет электроэнергии предусмотрен электронными счетчиками в квартирных щитках.

Для защиты людей от поражения электрическим током все металлические части электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, имеют заземление.

Для общего учета электроэнергии имеется 6 общедомовых коллективных счетчиков.

6. **Вентиляция** жилого дома запроектирована с естественным побуждением через каналы в вентблоках и выбросом в «теплый» чердак с последующим его удалением через дефлекторы, расположенные на кровле дома.

7. **Лифты** – каждый подъезд оборудован лифтами с противопожарными дверями, грузоподъемностью 630 кг., 400 кг.

8. Жилой дом оборудован системой **молниезащиты.** Для защитыот прямыхударов молнии, в качестве молниеприемника используется металлическая сетка на кровле жилого дома.

В качестве молниеприемника крышной котельной, дымовых труб и продувочного газопровода используется металлическая дымовая труба с дополнительно приваренным стержневым молниеприемником.

**Конструктивные особенности, степень физического износа, техническое состояние общего имущества.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование конструктивных элементов** | **Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)** | **Износ (%)** | **Техническое состояние общего имущества МКД** |
| Фундамент | Монолитный железобетон | 0,0 | Хорошее |
| Стены | Трехслойные (сборные железобетонные панели, утеплитель, навесной вентилируемый фасад) | 0,0 | Хорошее |
| Перегородки | Железобетонные панели, кирпичные |  |  |
| Перекрытия и покрытия | Железобетонные плиты | 0,0 | Хорошее |
| Кровля, крыша | Из рулонных материалов (руберойд), совмещенная, плоская | 0,0 | Хорошее |
| Полы | Цементные, бетонные | 0,0 | Хорошее |
| Лестницы | Железобетонные | 0,0 | Хорошее |
| Проемы: оконные, дверные | Пластиковые стеклопакеты, металлические | 0,0 | Хорошее |
| Отделочные работы: внутренняя отделка | Штукатурка, шпаклевка | 0,0 | Хорошее |
| Санитарно-техническое устройство | Отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация – центральные | 0,0 | Хорошее |
| Электротехнические устройства | Электроснабжение – центральное, лифты | 0,0 | Хорошее |
| Прочие работы | Отмостка бетонная | 0,0 | Хорошее |